Data/hora: 19/06/2024 21:56:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	17/02/2020	
Data da última atualização: 	17/02/2020	
Autoria: 	RODRIGUES, H. M.; NASCIMENTO, C. W. R. do; CEDDIA, M. B.; VASQUES, G. de M.; NUNES, J. F.; SANTOS, F. B. dos.	
Afiliação: 	HUGO MACHADO RODRIGUES, UFRRJ; CARLOS WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO, UFRRJ; MARCOS BACIS CEDDIA, UFRRJ; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; JULIANA FERREIRA NUNES, UFRRJ; FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS, UFRRJ.	
Título: 	Uso de barras de ferro para diferenciação entre horizontes de três classes de solo utilizando radar de penetração do solo (GPR) com antena monoestática de 750 MHz.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 18., 2019, Fortaleza. Geografia física e as mudanças globais. Fortaleza: Editora UFC, 2019.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O Radar de Penetração do Solo (RPS) é uma ferramenta geofísica para o estudo de solos. A confiabilidade para interpretação dos seus resultados depende da correlação entre os dados geofísicos com os dados coletados em campo. O uso de barras de ferro pode ser uma alternativa para demarcar a profundidade dos horizontes do perfil e fornecer um indicador no radargrama. O objetivo deste trabalho foi averiguar se o uso de barras de ferro é uma ferramenta viável para a demarcação das profundidades em três perfis de solos distintos (ARGISSOLO, PLANOSSOLO e CAMBISSOLO) utilizando uma antena monoestática blindada de 750 MHz. Como resultados, percebeu-se que algumas barras foram visualizadas, sendo melhores no PLANOSSOLO, em que predomina matriz arenosa. Nos outros solos, as barras foram vistas com menor nitidez e em um faixa de profundidade menor, quando omparadas às hipérboles vistas no radargrama do PLANOSSOLO, ou mesmo suprimidas.	
Palavras-Chave: 	Antena monoestática de 750 MHz; GPR; Radargrama.	
Thesagro: 	Solo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/210862/1/Uso-de-barras-de-ferro-para-diferenciacao-entre-horizontes-de-tres-classes-de-solo-2019.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20421-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2020.00038 - DIS