Data/hora: 04/06/2024 10:44:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	FERNANDES, J. C.; SANTOS, J. E. G.; ANDREATTA, J. A.	
Título: 	Influencia do implemento no ruido de operacoes agricolas.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.	
Páginas: 	p. 1327-1337	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Durante uma operacao agricola, as duas maiores fontes de ruido sao: o trator e o implementos no ruido total de uma operacao agricola, e estudada para condicoes reais de trabalho no campo. Adotou-se a metodologia das normas da INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION e a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. O implemento pode influenciar o ruido total, de duas maneiras: diretamente, quando o proprio implemento e uma fonte de ruido; ou indiretamente, quando o implemento exige grandes esforcos de tracao do trator, com consequente aumento do ruido. O primeiro caso ocorre com os implementos ligados a tomada de potencia do trator, como a rocadora, colhedora de milho de milho, enxada rotativa, etc., e o segundo caso com os implementos de preparo do solo, como o arado,subsolador, grade, escarificador, etc. Apresenta-se um amplo levantamento dos niveis de ruido para varias operacoes agricolas, identificando os implementos gerados de ruido, e sua contribuicao para o ruido total.	
Palavras-Chave: 	Implemento.	
Thesagro: 	Ruído; Trator.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (970-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS