Data/hora: 17/06/2024 01:02:06

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 26/08/2016
Data da última atualização: | 08/06/2017
Autoria: | SOBENKO, L. R.; FANAYA JÚNIOR, E. D.; SANTOS, O. N. A.; MARQUES, P. A. A.
Afiliação: | LUIZ RICARDO SOBENKO, ESALQ, Piracicaba, SP.; EDER DUARTE FANAYA JÚNIOR, ESALQ, Piracicaba, SP.; OTÁVIO NETO ALMEIDA SANTOS 1, ESALQ, Piracicaba, SP.; PATRICIA ANGÉLICA ALVES MARQUES, ESALQ, Piracicaba, SP.
Título: | Estimativa da necessidade de irrigação na cultura do milho "safrinha" em Sorriso-MT por metódos agroclimatológicos.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 15, n. 1, p. 73-85, 2016.
DOI: | 10.18512/1980-6477/rbms.v15n1p73-85
Idioma: | Português
Conteúdo: | O milho “safrinha” é considerado uma cultura de alto risco devido à baixa disponibilidade hídrica no período em que é cultivado. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o desempenho de dois modelos de estimativa de evapotranspiração de referência (ETo), visando a realizar o manejo da irrigação via balanço hídrico em três cenários com índices pluviométricos distintos no município de Sorriso-MT. O estudo foi realizado para uma área de 9,3 ha, utilizando-se dados climatológicos diários dos anos considerados médio, seco e úmido para estimativa da ETo pelos modelos de Hargreaves-Samani e Priestley-Taylor. Realizou-se o balanço hídrico para a cultura em sistema de irrigação por aspersão convencional com turno de rega fixo de três dias. Consideraram-se os coeficientes de correlação (r), determinação (r2), concordância de Willmott (d), desempenho (c) e estimativa do erro padrão (EEP) avaliando os modelos comparando-os com os valores estimados pelo método de Penman-Monteith (PM). Os modelos estudados apresentaram desempenhos “ótimo” e “muito bom” para os três cenários, porém não se mostraram sustentáveis. Geraram-se equações para validar o uso dos modelos estudados para as lâminas que superestimaram PM. O cenário seco apresentou a maior lâmina total (irrigação e precipitação efetiva), enquanto o chuvoso demandou menores lâminas de irrigação.
Thesagro: | Aspersão; Balanço hídrico; Evapotranspiração; Simulação.
Thesaurus Nal: | Evapotranspiration; Simulation models; Sprinkler irrigation; Water balance.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (27194-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS