Data/hora: 04/06/2024 17:39:10

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 08/03/2010
Data da última atualização: | 11/11/2022
Autoria: | SUAREZ, W. T.; PESSOA-NETO, O. D.; SANTOS, W. B. dos; FARIA, R. C.; FATIBELLO-FILHO, O.; NOGUEIRA, A. R. de A.; ALONSO, J.
Afiliação: | WILLIAN T. SUAREZ, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; OSMUNDO D. PESSOA-NETO, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; VAGNER B. DOS SANTOS, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; RONALDO C. FARIA, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; ORLANDO FATIBELLO-FILHO, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; JULIAN ALONSO, UNIVERSIDADE AUTONOMA DE BARCELONA, BARCELONA.
Título: | Desenvolvimento de sistema miniaturizado para a determinação de uréia em amostras de leite.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA-EMBRAPA SÃO CARLOS, 2009, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2009.
Páginas: | p. 81.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O emprego da tecnologia LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) tem como principais características o baixo custo, a facilidade de construir estruturas tridimensionais e a possibilidade de integrar diversos tipos de detectores em um mesmo substrato.
Palavras-Chave: | Amostra de leite; Determinação.
Thesagro: | Uréia.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPPSE-2010/19062/1/PROCIARAN2009.00332.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (19062-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2009.00332 - SUA - 2009.00332 - DIS