Data/hora: 03/06/2024 06:24:15

Biblioteca(s): | Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 01/06/2016
Data da última atualização: | 24/05/2017
Autoria: | GIACOMELI, R.; MARCHESAN, E.; SARTORI, G. M. S.; DONATO, G.; SILVA, P. R. F. da; KAISER, D. R.; ARAMBRU, B. B.
Afiliação: | ROBSON GIACOMELI, UFSM; ENIO MARCHESAN, UFSM; GERSON MENEGHETTI SARZI SARTORI, UFSM; GABRIEL DONATO, UFSM; PAULA REGIS FERREIRA DA SILVA, UFRGS; DOUGLAS RODRIGO KAISER, UFFS; BRUNO BEHENCK ARAMBURU, UFSM.
Título: | Escarificação do solo e sulcadores em semeadora para cultivo de milho em Planossolos.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 51, n. 3, p. 261-270, mar. 2016.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Deep tillage and furrow opener seeders for corn cropping in Planosols.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a escarificação mecanizada do solo e diferentes sulcadores, em semeadora, para cultivo de milho em Planossolos. Dois experimentos foram realizados em campo, em dois locais: Santa Maria e Formigueiro, RS. Um delineamento experimental de blocos ao acaso foi utilizado, com quatro repetições e tratamentos de escarificação do solo (ESC) e semeadura direta, com os seguintes sulcadores: haste sulcadora (HS), haste sulcadora e mecanismo de acomodação do sulco (HAS), disco duplo desencontrado (DD) e disco ondulado (DO). Em Santa Maria, foi adicionado o tratamento semeadura em camalhão com haste (CA). Os seguintes parâmetros foram avaliados: densidade, porosidade e macroporosidade do solo; resistência do solo à penetração mecânica (RP); distribuição do sistema radicular; e produtividade de grãos. Em Formigueiro, os tratamentos ESC, HS e HAS resultaram em menor densidade e maior macroporosidade do solo, nas camadas de 0,05?0,10 e 0,10?0,20 m. A RP foi menor no tratamento ESC e no sulco da HS até 0,15 m, onde as raízes se desenvolveram melhor. A produtividade de grãos de milho em Planossolos é maior quando a semeadura é realizada sobre camalhão, solo escarificado ou semeadura direta, com haste sulcadora na semeadora.
Palavras-Chave: | Camada compactada; Haste sulcadora; Raised seedberd; Soil compaction layer.
Thesagro: | Camalhão; Plantio direto; Rotação de cultura; Zea Mays.
Thesaurus Nal: | Crop rotation; No-tillage.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143673/1/Escarificacao-do-solo.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (59582-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (2932-1) - ADD - AP - PP - 633.15 - G429e - 2017.03495 - DIS