Data/hora: 02/06/2024 09:11:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	15/09/2021	
Data da última atualização: 	10/06/2022	
Autoria: 	MALAFATTI, J. O. D.; RUELLAS, T. M. O.; SCHILDT, L. F. L.; DOMINGUES, M. A.; MARINHO, B. S.; MEIRELLES, M. R.; PARIS, E. C.	
Afiliação: 	ELAINE CRISTINA PARIS, CNPDIA.	
Título: 	Propriedades mecânicas de filmes de amido termoplástico na presença de ureia.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	In: ARENARE, E. C. C. (org.). A Geração de Novos Conhecimentos na Química 2. Ponta Grossa, PR: Atena, 2021.	
Páginas: 	356 p.	
ISBN: 	ISBN 978-65-5983-170-8	
DOI: 	10.22533/at.ed.708212206	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Filmes biodegradáveis vêm sendo estudados devido ao baixo impacto negativo ao meio ambiente em relação às poliolefinas, sendo possível o emprego em diversos campos, como embalagens, agricultura, farmácia, entre outros. Dentre esta classe de polímeros, o amido possui um grande destaque por ser um polissacarídeo de baixo custo proveniente de fontes renováveis, como milho, batata e mandioca. Todavia, filmes biodegradáveis de amido possuem um grande desafio de aplicação devido às propriedades degradativas intrínsecas. Para que a utilização comercial seja possível, a transformação do amido em amido termoplástico (TPS) é uma alternativa extremamente promissora, uma vez que garante as propriedades mecânicas necessárias ao filme após o processamento. O TPS é obtido através da adição de plastificante ao amido, o qual exerce um papel de modificação na estrutura do polissacarídeo. São inúmeras as possibilidades de plastificantes empregados para a obtenção do TPS, dentre estas o glicerol, o ácido esteárico e a ureia. Todavia, a ureia destaca-se por apresentar uma menor toxicidade ao meio ambiente na posterior degradação do polímero, além de ser proveniente de fontes renováveis e possuir um menor custo agregado, garantindo um bom custo-benefício ao produto final. Desta forma, o presente capítulo tratará do emprego da ureia como plastificante para obtenção de filmes de amido termoplástico, com foco no estudo das propriedades mecânicas finais do polímero.	
Palavras-Chave: 	Filmes biodegradáveis; Films; Thermoplastic Starch.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/226057/1/P-PROPRIEDADES-MECANICAS-DE-FILMES-DE-AMIDO.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (17833-1) - UPC - PL - DD - PROCI.21/84 -  - 2021/86 - DIS