Data/hora: 23/09/2024 12:16:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	18/04/2008	
Data da última atualização: 	18/04/2008	
Autoria: 	SILVA, P. M. de O.; MELLO, C. R. de; SILVA, A. M. da; COELHO, G.	
Título: 	Modelagem da hidrógrafa de cheia em uma bacia hidrográfica da região Alto Rio Grande.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.3, mai.-jun., p.258-265, 2008	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O escoamento superficial não é apenas o principal componente do ciclo hidrológico associado à erosão hídrica, mas também é responsável pelo transporte dos sedimentos. Dada a sua importância, diversos modelos hidrológicos foram desenvolvidos para melhor se entender este processo e representar o comportamento das bacias hidrográficas; objetivou-se, assim, avaliar a aplicação do Modelo Conceitual de Nash para geração do Hidrograma Unitário Instantâneo (HUI), aos dados de escoamento superficial na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela. O HUI, gerado pelo Modelo Conceitual de Nash, apresentou boa precisão para modelagem do escoamento superficial nesta sub-bacia hidrográfica.	
Palavras-Chave: 	deflúvio; hidrograma unitário; modelo de Nash.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21052-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS