Data/hora: 21/06/2024 15:29:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Pesca e Aquicultura.	
Data corrente: 	08/03/2018	
Data da última atualização: 	08/03/2018	
Autoria: 	SILVA, A. P. da; FARIAS, E. G. G. de.	
Afiliação: 	ADRIANO PRYSTHON DA SILVA, CNPASA; EDUARDO GUILHERME GENTIL DE FARIAS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.	
Título: 	Caracterização participativa da frota pesqueira do Rio Araguaia - Tocantins, Brasil.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Magistra, v. 29, n. 1, p. 80-90, jan./mar. 2017.	
ISSN: 	2236-4420	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A atividade pesqueira na bacia Tocantins-Araguaia é responsável por abrigar aproximadamente 40% dos pescadores artesanais de águas interiores do Brasil. Assim, caracterizar o uso das embarcações faz-se de fundamental importância, visto que estas integram a cadeia da pesca comercial. Contudo, devido ao difícil acesso à várias comunidades ribeirinhas, bem como, em virtude das expressivas dimensões contempladas pelo rio Araguaia, há poucas informações qualitativas e/ou quantitativas acerca das embarcações empregadas nas pescarias comerciais da região. Partindo desta premissa, o presente trabalho visitou 15 comunidades pesqueiras em 14 municípios as margens do rio Araguaia, catalogando as principais informações consoantes às embarcações utilizadas na região de estudo, a saber: tipo de embarcação, matéria prima, tamanho, propulsão, tripulação, jornada de trabalho e capacidade de carga. Foram identificados quatro materiais básicos para a construção de embarcações para a região do Araguaia: madeira, alumínio, aço e fibra de vidro. Em relação ao número de tripulantes, foi possível observar que as frotas costumam conduzir entre 1 e 5 pescadores por operação de captura, havendo uma maior proeminência das atividades pesqueiras que empregam apenas 2 tripulantes por embarcação. As embarcações da região apresentam propulsão manual e com o auxílio de motores de popa e rabeta. A potência encontrada nos motores de rabeta utilizados nas embarcações de tábuas variou de 5 a 9 HP, enquanto que a motorização das embarcações com motores de popa variaram entre 15 a 25 HP. Concluiu-se que a frota pesqueira do rio Araguaia pode ser caracterizada como artesanal e de pequena escala.	
Palavras-Chave: 	Comunicade pesqueira; Rio Araguaia; Tecnologia naval.	
Thesagro: 	Águas interiores; Pesca artesanal.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/173675/1/CNPASA-2017-magistra.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pesca e Aquicultura (CNPASA)	
Exemplares: 	CNPASA - (639-1) - UPC - AP - DD - CNPASA_AP86 -  - 2017.086 - DIS