Data/hora: 22/06/2024 13:44:42

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 28/04/2009
Data da última atualização: | 01/12/2010
Autoria: | SILVA, B. B. da; BEZERRA, M. V. C.
Afiliação: | BERNARDO BARBOSA DA SILVA, UFCG; MARCUS VINÍCIUS CÂNDIDO BEZERRA, Secretaria de Educação, PB.
Título: | Determinação dos fluxos de calor sensível e latente na superfície utilizando imagens TM - Landsat 5.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v. 14, n. 2, p. 174-186, 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A obtenção das componentes do balanço de energia na superfície é de suma importância na modelagem atmosférica e na estimativa da evapotranspiração, que por sua vez é essencial para o manejo dos recursos hídricos, em especial em áreas irrigadas e bacias hidrográficas. O presente trabalho teve por objetivo principal a obtenção dos fluxos de calor sensível e latente na superfície com base no SEBAL - Surface Energy Balance Algorithm for Land. Foram utilizadas duas imagens do mapeador temático do Landsat 5, obtidas em 04 de dezembro de 2000 e em 04 de outubro de 2001, envolvendo áreas irrigadas do Projeto Nilo Coelho, parte do Lago de Sobradinho e do rio São Francisco e áreas de vegetação nativa, além de dados complementares de superfície. Os resultados obtidos indicam que os valores de H e lET determinados com o SEBAL são muito próximos a valores obtidos em estudos de balanço de energia conduzidos em pomares da área estudada. O fluxo de calor sensível (H) apresentou médias de 130,2 e de 158,3 Wm-2 para as imagens de 2000 e 2001, respectivamente. O fluxo de calor latente (lET) foi obtido como resíduo do balanço de energia na superfície e resultou, para as duas imagens estudadas, em médias de 346,1 Wm-2 (2000) e de 279,4 Wm-2 (2001). O valor médio de lET da imagem de 2000 foi superior ao da de 2001 e pode ter sido consequência da ocorrência de chuvas na área estudada em dezembro de 2000, o que teria afetado mais diretamente o albedo, a temperatura da superfície e o fluxo de calor no solo das áreas não irrigadas.
Palavras-Chave: | Fluxo de calor; Mapeador temático; Sebal.
Thesagro: | Balanço de Energia; Evapotranspiração.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (12844-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS