Data/hora: 04/06/2024 16:28:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	17/02/2009	
Data da última atualização: 	02/11/2023	
Autoria: 	SILVA, J. G. da; SILVA, E. G. da.	
Afiliação: 	JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; ELI GONCALVES DA SILVA, CNPAF.	
Título: 	Trilhadora de parcela experimental de arroz acionada por trator: contribuição tecnológica para a melhoria da qualidade, redução do trabalho e diminuição do tempo de trilhamento do arroz.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2008.	
Descrição Física: 	1 Folder.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na Embrapa Arroz e Feijão foi construída uma trilhadora de arroz, para uso em parcela experimental, acionada pela Tomada de Potência (TDP) do trator, capaz de descarregar todos os grãos trilhados. A trilhadora é provida de um cilindro degranador de panículas, de uma estrutura de suporte e de um mecanismo de transmissão de movimento do trator para o cilindro. A velocidade de giro do cilindro deve ser de 300rpm. A máquina possui 700mm de comprimento; 600mm de largura e 900mm de altura.	
Thesagro: 	Agricultura familiar; Arroz; Implemento agrícola; Trilhadeira.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/80572/1/trilhadoraTrator2008.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (27971-1) - UMT - FD - PP - 2008.009 -  - 2008.009 - DIS