Data/hora: 12/06/2024 00:43:55

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 17/02/2009
Data da última atualização: | 02/11/2023
Autoria: | SILVA, J. G. da; SILVA, E. G. da.
Afiliação: | JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; ELI GONCALVES DA SILVA, CNPAF.
Título: | Trilhadora de parcela experimental de arroz acionada por trator: contribuição tecnológica para a melhoria da qualidade, redução do trabalho e diminuição do tempo de trilhamento do arroz.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2008.
Descrição Física: | 1 Folder.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na Embrapa Arroz e Feijão foi construída uma trilhadora de arroz, para uso em parcela experimental, acionada pela Tomada de Potência (TDP) do trator, capaz de descarregar todos os grãos trilhados. A trilhadora é provida de um cilindro degranador de panículas, de uma estrutura de suporte e de um mecanismo de transmissão de movimento do trator para o cilindro. A velocidade de giro do cilindro deve ser de 300rpm. A máquina possui 700mm de comprimento; 600mm de largura e 900mm de altura.
Thesagro: | Agricultura familiar; Arroz; Implemento agrícola; Trilhadeira.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/80572/1/trilhadoraTrator2008.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (27971-1) - UMT - FD - PP - 2008.009 -  - 2008.009 - DIS