Data/hora: 14/06/2024 17:47:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	25/03/2003	
Data da última atualização: 	25/03/2003	
Autoria: 	LIMA, J. E. F. W.; SILVA, E. M. da.	
Título: 	Utilizacao do modelo modificado de Genutchen para o tracado da curva granulometrica.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEDIMENTOS, 5., 2002, Sao Paulo. Anais. Sao Paulo: [s. n.], 2002.	
Páginas: 	p. 121-125.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O conhecimento sobre a distribuição granulométrica de partículas sólidas é essencial para as áreas de materiais de construção, mecânica dos solos, física dos solos, hidrossedimentologia, entre outras. Em geral, as técnicas utilizadas para a avaliação da distribuição granulométrica resultam em valores pontuais, dependendo de posterior interpolação para o traçado da curva granulométrica e a obtenção de diâmetros característicos específicos. A transformação de valores pontuais em funções contínuas pode ser realizada por meio de modelos matemáticos. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um modelo para o traçado da curva granulométrica de partículas sólidas. Os resultados demonstraram que o modelo proposto aplica-se muito bem para representação da curva granulométrica e viabiliza o cálculo analítico de qualquer fração granulométrica compreendida entre seus limites.	
Thesagro: 	Cerrado; Granulometria; Modelo Matemático; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (23232-1) - UPC - PL - -- - CRI6263 -  -  - DIS