Data/hora: 22/06/2024 02:44:32

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 25/06/2009
Data da última atualização: | 25/06/2009
Autoria: | RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da; SHIRATSUCHI, L. S.
Título: | Sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação de precisão II: dimensionamento.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA DE PRECISÃO, 3., 2005, Sete Lagoas. [Anais]. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2005. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Vários estudos estão sendo conduzidos visando, principalmente, o desenvolvimento de equipamentos capazes de aplicar água ao solo à taxas variáveis com o uso de sensores que identificam a quantidade de água a ser aplicada em tempo real. A irrigação de precisão, entretanto, como uma nova técnica deve ser estudada e entendida antes de ser efetivamente utilizada. Neste sentido, os modelos computacionais constituem uma ferramenta valiosa que permite o projetista visualizar o resultado do dimensionamento antes da instalação do equipamento de campo. Desta forma, foi objetivo do presente trabalho apresentar, de maneira sucinta, um modelo para auxiliar no dimensionamento de equipamentos de irrigação tipo pivô central em condições de irrigação de precisão. O modelo desenvolvido permite a simulação de todos os componentes que, de alguma maneira, influenciam no dimensionamento do equipamento, e pode ser utilizado pelo tomador de decisão principalmente para a estimativa de intensidade de precipitação máxima que pode ser aplicada ao solo de forma a não causar escoamento superficial.
Thesagro: | Agricultura de Precisão; Infiltração.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (30629-1) - UPC - PL - -- - CRI6913 -  - CRI6913 - DIS