Data/hora: 21/06/2024 03:42:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	30/05/2005	
Data da última atualização: 	23/03/2006	
Autoria: 	BARBOSA, J. A.; SALVADOR, N.; SILVA, F. M. da.	
Título: 	Desempenho operacional de derriçadores mecânicos portáteis, em diferentes condições de lavouras cafeeiras.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.9,n.1,jan.-mar.,p.129-132,2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: Dentre as operações realizadas na colheita do café, a de derriça é considerada a mais complexa, por sua grande influência no custo de colheita, sendo que a mecanização da operação de derriça do café pode ter efeito significativo em redução do custo final da saca de café colhido, além de ser na região do sul de Minas Gerais, um dos sistemas mais utilizados por produtores de pequeno e médio portes, que utilizam, nesta operação, o sistema de derriçadores mecânicos portáteis, o qual pode apresentar rendimento até oito vezes superior ao da colheita manual. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho operacional de derriçadores mecânicos portáteis utilizados na colheita de café e avaliar o custo operacional do sistema de colheita semi-mecanizado, comparativamente ao sistema de colheita manual. Conclui-se que a colheita de café semi-mecanizada apresentou desempenho operacional superior ao da colheita manual, tornando-se uma alternativa viável para os produtores de pequeno a médio porte, visando minimizar os custos de colheita.	
Palavras-Chave: 	Coffee harvester; Colheita de café; Colheita do café; Colheita semi-mecanizada; Delineamento estatístico; Derriçadores mecânicos portáteis; Portable coffee harvesting machine.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (10732-1) - ADD - AP - -- -  -  - 2005.00022 - DES
CNPTIA - (10732-2) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPA - (17706-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS