Data/hora: 23/06/2024 13:44:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Rondônia.	
Data corrente: 	18/04/2006	
Data da última atualização: 	18/04/2006	
Autoria: 	SILVA, F. M.; WELLINGTON, R.; OLIEIRA, E.; SILVA, R C.	
Título: 	Desempenho operacional da derriça mecanizada do café com a derriçadora lateral versátill.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	IN: Coffea: Revista Brasileira de Tecnologia Cafeeira, ano 1, n.2, jul./ago., 2004. p.21-23.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho foi desenvolvido no município de Nepomuceno-MG, safra de 2003 em lavoura plantada com espaçamento de 3,0 x 1,0 metros e 2,7 m de altura; Ensaio realizado com três repetições em parcelas contendo 5 plantas em linha; Estágio de maturação frequência de vibração e velocidade operacional para os períodos de começo, meio e fim de colheita.	
Thesagro: 	Café; Mecanização.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Rondônia (CPAF-RO)	
Exemplares: 	CPAF-RO - (10121-1) - ADD - AP - -- - 633.73 -  -  - DIS