Data/hora: 21/06/2024 20:42:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	19/02/2004	
Data da última atualização: 	13/11/2015	
Autoria: 	SILVA, F. S. da; CORREA, P. C.; AFONSO JUNIOR, P. C.; GONELI, A. L. D.	
Título: 	Influência do teor de umidade na velocidade terminal de grãos de sorgo e milheto.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 2, n. 3, p. 143-147, set./dez. 2003.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de determinar e avaliar o comportamento da velocidade terminal dos grãos de sorgo e milheto, em função do teor de umidade. Nos testes, foram utilizados produtos com teores de umidade na faixa de 9,05 a 29,53% b.s. e 8,58 a 32,45% b.s., respectivamente, para os grãos de sorgo e milheto. A análise dos resultados permitiu concluir que o comportamento da velocidade terminal, em relação ao teor de umidade, para ambos os produtos estudados, apresentou tendência semelhante à observada para a maioria dos grãos agrícolas, ou seja, para a faixa de umidade analisada, a velocidade terminal aumenta com a elevação do teor de umidade dos grãos. Os valores desta propriedade física, para os grãos de sorgo, foram superiores aos encontrados para os grãos de milheto e, ainda, o modelo linear ajustou-se adequadamente aos dados experimentais, apresentando coeficientes de determinação (r2) superiores a 0,85 e valores de erro médio (P) inferiores a 5%.	
Palavras-Chave: 	Velocidade terminal.	
Thesagro: 	Pennisetum Glaucum; Sorghum Bicolor.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (16113-1) - EMB - AP - DD -  -  -  - DIS