Data/hora: 11/06/2024 10:32:03

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 05/08/2004
Data da última atualização: | 18/10/2016
Autoria: | SILVA, J. E. P. da.
Título: | Caracterização espectroscópica de blendas condutoras de poli(anilina) e a sua aplicação para a proteção ativa contra a corrosão de metais
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | São Paulo, 2003
Idioma: | Português

Notas:

Tese (Doutorado) - Instituto de Química. Universidade de São Paulo, 2003.
Orientadora: Profa. Dra. Susana I. Córdoba de Torresi.
Co-Orientadora: Márcia L. Arruda Temperini.
exemplar 1 registro TS-2004.00032 possui 159 p.
exemplar 2 registro TS-2004.00033 possui 158 p.

Conteúdo:

Este trabalho apresenta a caracterização espectroscópica, eletroquímica e espectroeletroquímica de blendas condutoras de poli(anilina), e teve por objetivo conhecer as possíveis interações químicas ou físicas do polímero condutor dentro 
de diferentes matrizes isolantes. Além desse estudo com um enfoque mais acadêmico, esta Tese também mostra a aplicação das blendas condutoras como materiais metálicos.
Foram obtidas blendas condutoras da poli(anilina) com diferentes polímeros isolantes como o poli(metacrilato de metila) (PMMA), poli(estireno) (PS), poli(etileno) (PE) e EPDM (terpolímero de etileno, propileno e etilideno norborbeno).
Os resultados obtidos através da espectroscopia Raman ressonante indicaram que a conformação do polímero condutor não sofre mudanças dentro das matrizes isolantes. AJém disso, demonstra-se que as diferenças de intensidade relativa entre as bandas em 574 e 607 cm-1 da poli(anilina) dopada fornecem o grau da interação física entre os constituintes da blenda. Foi estudada a relação entre a intensidade das bandas citadas e a condutividade das diferentes blendas obtidas. 
Outras modificações que ocorreram nos espectros Raman ressonante e infravermeJho das blendas comparado aos espectros dos polímeros originais, mudanças no perfil das mesmas apontam para a existência de interações blendas da poli(anilina) com o poli(metacrilato de metila) e o poli(estireno).

Palavras-Chave: | Blendas; Eletroquímica; Espectroscopia vibracional; Pani.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (8300-1) - ADD - TS - -- -  - SIL - 2004.00032 - DES
CNPDIA - (8300-2) - ADD - TS - PP -  - SIL - 2004.00033 - DIS