Data/hora: 22/09/2024 07:51:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	05/08/2004	
Data da última atualização: 	18/10/2016	
Autoria: 	SILVA, J. E. P. da.	
Título: 	Caracterização espectroscópica de blendas condutoras de poli(anilina) e a sua aplicação para a proteção ativa contra a corrosão de metais	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	São Paulo, 2003	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado) - Instituto de Química. Universidade de São Paulo, 2003.
Orientadora: Profa. Dra. Susana I. Córdoba de Torresi.
Co-Orientadora: Márcia L. Arruda Temperini.
exemplar 1 registro TS-2004.00032 possui 159 p.
exemplar 2 registro TS-2004.00033 possui 158 p.	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta a caracterização espectroscópica, eletroquímica e espectroeletroquímica de blendas condutoras de poli(anilina), e teve por objetivo conhecer as possíveis interações químicas ou físicas do polímero condutor dentro 
de diferentes matrizes isolantes. Além desse estudo com um enfoque mais acadêmico, esta Tese também mostra a aplicação das blendas condutoras como materiais metálicos.
Foram obtidas blendas condutoras da poli(anilina) com diferentes polímeros isolantes como o poli(metacrilato de metila) (PMMA), poli(estireno) (PS), poli(etileno) (PE) e EPDM (terpolímero de etileno, propileno e etilideno norborbeno).
Os resultados obtidos através da espectroscopia Raman ressonante indicaram que a conformação do polímero condutor não sofre mudanças dentro das matrizes isolantes. AJém disso, demonstra-se que as diferenças de intensidade relativa entre as bandas em 574 e 607 cm-1 da poli(anilina) dopada fornecem o grau da interação física entre os constituintes da blenda. Foi estudada a relação entre a intensidade das bandas citadas e a condutividade das diferentes blendas obtidas. 
Outras modificações que ocorreram nos espectros Raman ressonante e infravermeJho das blendas comparado aos espectros dos polímeros originais, mudanças no perfil das mesmas apontam para a existência de interações blendas da poli(anilina) com o poli(metacrilato de metila) e o poli(estireno).	
Palavras-Chave: 	Blendas; Eletroquímica; Espectroscopia vibracional; Pani.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8300-1) - ADD - TS - -- -  - SIL - 2004.00032 - DES
CNPDIA - (8300-2) - ADD - TS - PP -  - SIL - 2004.00033 - DIS