Data/hora: 08/06/2024 09:28:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/04/2016	
Data da última atualização: 	11/04/2016	
Autoria: 	COUTO, A. M.; TRUGILHO, P. F.; NAPOLI, A.; LIMA, J. T.; SILVA, J. R. M. da; PROTÁSIO, T. de P.	
Título: 	Qualidade do carvão vegetal de Eucalyptus e Corymbia produzido em diferentes temperaturas finais de carbonização.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 108, p. 817-831, dez. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da posição radial e temperatura final de carbonização nas propriedades químicas, físicas e mecânicas do carvão vegetal oriundo da madeira de Corymbia e Eucalyptus. Foram abatidos três indivíduos de Corymbia citriodora e dois hibridos naturais de Eucalyptus urophylla (VM04 e MN463). De cada indivíduo foi retirado um torete e o mesmo foi mecanicamente processado de modo a serem retiradas amostras em três posições radiais distintas para determinação da densidade básica e para a carbonização em três diferentes temperaturas finais. O carvão vegetal de C. citriodora apresentou maior densidade relativa aparente, teor de minerais, resistência à penetração da semiesfera de aço e tensão máxima suportada. Há uma relação direta entre a temperatura final de carbonização e os teores de carbono fixo, resistência e rigidez do carvão vegetal. Houve uma tendência de incremento da densidade relativa aparente, de resistência à penetração da semiesfera e de tensão máxima suportada do carvão vegetal no sentido medula-câmbio. Houve ainda uma tendência do carvão produzido com madeira mais próxima à medula apresentar maior teor de minerais.	
Palavras-Chave: 	Mecânicas; Propriedades físicas; Químicas; Variação radial.	
Thesagro: 	Carvão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54949-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS