Data/hora: 07/06/2024 20:23:18

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 19/02/2013
Data da última atualização: | 19/02/2013
Autoria: | SILVA, R. F.; SILVA, P. T. de S. e; SILVA, V. L.
Afiliação: | PAULA TEREZA DE SOUZA E SILVA, CPATSA.
Título: | Avaliação da qualidade do efluente gerado pelas ETE do Estado de Pernambuco em relação aos contaminantes emergentes.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA, 19., 2012, Búzios. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2012.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Existem alguns compostos orgânicos presentes na água que ainda não são investigados pelas legislações ambientais brasileiras, mas que estão presentes mesmo em baixas concentrações (?g.L-1 ou ng.L-1) e causam efeitos adversos à saúde humana e dos animais, denominados contaminantes emergentes. Estes compostos são introduzidos no meio ambiente através de esgoto doméstico e efluentes de ETE. As classes de substâncias que são consideradas persistentes são: fármacos, produtos de cuidado pessoal e limpeza, interferentes endócrinos e subprodutos da desinfecção de água potável. O derramamento de esgoto sem tratamento é um grave problema ambiental, pois ocasiona poluição em rios, águas represadas, abastecimento de cidades e irrigação de plantações, e mesmo que as ETE disponham de diversas formas de tratamento, estas são insuficientes para garantir a ausência de poluição. Neste trabalho foi realizado um monitoramento em quatro estações de tratamento de esgoto (ETE) da Região Metropolitana do Recife, a saber: Caçote, Mangueira, Jardim Paulista e Cabanga. Foram quantificados cinco contaminantes classificados como interferentes endócrinos, foram selecionados para quantificação: progesterona e 17?-etinilestradiol (hormônios), dibutilftalato e dietilfitalato (plastificantes) e nonilfenol (surfactantes). Para a identificação e quantificação foi empregado LC/MS-MS de alta resolução e os dados tratados por análise por componentes principais e constatado a ineficiência da remoção dos micropoluentes do tratamento empregado pelas estações de tratamento de esgoto estudadas.
Palavras-Chave: | Compostos orgânicos.
Thesagro: | Água; Meio ambiente; Tratamento de Esgoto.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/76690/1/Paulo-tereza-2012.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (49547-1) - UPC - AA - CD - 901 -  -  - DIS