Data/hora: 26/09/2024 11:23:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	19/02/2013	
Data da última atualização: 	19/02/2013	
Autoria: 	SILVA, R. F.; SILVA, P. T. de S. e; SILVA, V. L.	
Afiliação: 	PAULA TEREZA DE SOUZA E SILVA, CPATSA.	
Título: 	Avaliação da qualidade do efluente gerado pelas ETE do Estado de Pernambuco em relação aos contaminantes emergentes.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA, 19., 2012, Búzios. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2012.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Existem alguns compostos orgânicos presentes na água que ainda não são investigados pelas legislações ambientais brasileiras, mas que estão presentes mesmo em baixas concentrações (?g.L-1 ou ng.L-1) e causam efeitos adversos à saúde humana e dos animais, denominados contaminantes emergentes. Estes compostos são introduzidos no meio ambiente através de esgoto doméstico e efluentes de ETE. As classes de substâncias que são consideradas persistentes são: fármacos, produtos de cuidado pessoal e limpeza, interferentes endócrinos e subprodutos da desinfecção de água potável. O derramamento de esgoto sem tratamento é um grave problema ambiental, pois ocasiona poluição em rios, águas represadas, abastecimento de cidades e irrigação de plantações, e mesmo que as ETE disponham de diversas formas de tratamento, estas são insuficientes para garantir a ausência de poluição. Neste trabalho foi realizado um monitoramento em quatro estações de tratamento de esgoto (ETE) da Região Metropolitana do Recife, a saber: Caçote, Mangueira, Jardim Paulista e Cabanga. Foram quantificados cinco contaminantes classificados como interferentes endócrinos, foram selecionados para quantificação: progesterona e 17?-etinilestradiol (hormônios), dibutilftalato e dietilfitalato (plastificantes) e nonilfenol (surfactantes). Para a identificação e quantificação foi empregado LC/MS-MS de alta resolução e os dados tratados por análise por componentes principais e constatado a ineficiência da remoção dos micropoluentes do tratamento empregado pelas estações de tratamento de esgoto estudadas.	
Palavras-Chave: 	Compostos orgânicos.	
Thesagro: 	Água; Meio ambiente; Tratamento de Esgoto.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/76690/1/Paulo-tereza-2012.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (49547-1) - UPC - AA - CD - 901 -  -  - DIS