Data/hora: 20/06/2024 19:20:39

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 18/11/1997
Data da última atualização: | 17/01/2023
Autoria: | SILVA FILHO, A. A.; MEIJER, M. A.
Título: | Analise do assessoramento do reservatorio do Bituri- PE.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE, 1., 1992, Recife, PE. Anais... Recife: Ed. Universitaria da UFPE, Grupo de Recursos Hidricos e Engenharia Ambiental, 1992. v.2, p.169-178.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para determinacao do assoreamento do acude Bituri, localizado no municipoi de Belo Jardim, Pernambuco, como tambem para obter dados quantitativos em relacao as perdas do solo por erosao na sua microbacia hidrografica, foi efetuado um levantamento topo-hidrografico do acude. A interpretacao dos resultados, atraves de ferramentas computacionais, permite concluir que nos ultimos 31 anos o acude perdeu cerca de 33% de sua capacidade, e que as perdas de solo na microbacia em media foram de 16 metros cubicos/ha/ano.
Palavras-Chave: | Belo Jardim; Pernambuco; Recursos naturais; Reservatorio.
Thesagro: | Açude; Bacia Hidrográfica; Hidrologia; Relevo; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (3369-1) - ADD - PL - PP - 333.91009813 - S612a -  - DIS