Data/hora: 21/06/2024 20:21:58

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 02/08/2001
Data da última atualização: | 04/02/2022
Autoria: | STONE, L. F.; SILVEIRA, P. M. da.
Afiliação: | LUIS FERNANDO STONE, CNPAF; PEDRO MARQUES DA SILVEIRA, CNPAF.
Título: | Condutividade hidráulica de um Latossolo Vermelho-Amarelo.
Ano de publicação: | 1978
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 13, n. 4, p. 63-71, 1978.
Idioma: | Português
Conteúdo: | 0 presente estudo foi levado a efeito no Centro Nacional de Pesquisa Arroz e Feijão, em Goiânia, GO, com o objetivo de determinar, pelo método de Hillel, a condutividade hidráulica de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. As relações entre a condutividade hidráulica e a umidade do solo foram K = 10(elevado a-10.19195 + 36,1164 0 e K = 10(Elevado à -8,01559 + 31,24924 0) para as camadas de 0 - 30 cm e 30 - 60 cm de profundidade do solo, respectivamente.
Palavras-Chave: | Metodo de Hiblei.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Drenagem; Latossolo; Umidade do Solo.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/197767/1/Condutividade-hidraulica-de-u-latossolo.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)

Exemplares:

AI-SEDE - (20392-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPAF - (36271-1) - UPC - AP - PP - 1978 -  - 1978 - DIS