Data/hora: 22/06/2024 03:43:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	14/04/2010	
Data da última atualização: 	08/08/2014	
Autoria: 	SILVEIRA, P. M. da; RAMOS, M. M.; OLIVEIRA, R. A. de.	
Afiliação: 	PEDRO MARQUES DA SILVEIRA, CNPAF; MÁRCIO MOTA RAMOS, UFV; RUBENS ALVES DE OLIVEIRA, UFV.	
Título: 	Manejo da irrigação do feijoeiro com o uso do irrigâmetro.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2009.	
Páginas: 	4 p.	
Série: 	(Embrapa Arroz e Feijão. Circular técnica, 84).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O Irrigâmetro é um aparelho evapopluviométrico que estima a evapotranspiração da cultura e mede a quantidade de chuva precipitada. Além disso, indica o momento de irrigar e o tempo de irrigação ou a velocidade de deslocamento do equipamento de irrigação. Tudo isso feito sem precisar de conhecimento técnico, sem programa computacional e sem cálculos.	
Palavras-Chave: 	Irrigâmetro; Uso.	
Thesagro: 	Feijão; Irrigação; Manejo; Manejo de Água; Phaseolus vulgaris.	
Thesaurus Nal: 	Beans; Irrigation.	
Categoria do assunto: 	--
A Sistemas de Cultivo
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPAF-2010/29820/1/circ-84.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (29820-1) - UMT - FL - DD - CI T 084 - CNPAF - 2009.cit84 - DIS
AI-SEDE - (51417-1) - EMB - FL - PP - 16088 - CNPAF - 16088 - DIS
AI-SEDE - (51417-2) - EMB - FL - PP - 16088 - CNPAF - 16088a - DIS
CPATSA - (45843-1) - EMB - FL - PP - 01418 -  - 01418 - DIS
CPAA - (24248-1) - EMB - FL - PP - FOL9814 -  - FOL9814 - DIS
CPAO - (33755-1) - EMB - FL - PP - FOL 16598 -  - FOL 16598 - DIS
CPAF-AP - (15534-1) - EMB - FL - PP - 08188 -  - 08188 - DIS