Data/hora: 22/09/2024 12:12:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	09/12/2004	
Data da última atualização: 	08/03/2010	
Autoria: 	SANCHES, J.; CLÓVIS, I. B.; DURIGAN, J. F.; SIMÕES, M. L.; LOPES, W. T. DA S.	
Título: 	Uso da tomografia de ressonância magnética para diagnosticar os efeitos de injúrias mecânicas em abacates.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA , 33., 2004, São Pedro. Anais... Campinas: Unicamp-Feagri, Embrapa Informática Agropecuária, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se determinar o potencial do uso da tomografia de ressonância magnética, como método nào-destrutivo, para avaliar os efeitos das injúrias mecânicas em abacates. Foram utilizados frutos fisiologicamente maturos, das cultivares Hass e Quintal, que foram submetidos às injúrias por dois impactos, em lados opostos do fruto, provocados por queda livre de 2,00 m. Na injúria por  compressão, eles foram submetidos a um peso de 117,6 N, por 24 horas e na injúria por corte, eles receberam quatro lesões longitudinais e ern lados opostos, com 40 mm de comprimento e 4 mm de profundidade. Os frutos injuriados foram armszenados sob condições de ambiente (22 " 2 °C e 50 %UR) e analisados ern tomógrafo de ressonância magnética Varian Inova de 2 Tesla, a cada 5 dias, obtendo-fie tomogramas simétricos a partir do centro do fruto. A tomografia de ressonância magnética se mostrou uma ferramenta eficaz na detecção de injúrias internas em frutos de abacate. Os frutos da cultivar Hass não se mostraram suscetíveis às injúrias e as imagens tomográficas não indicaram a ocorrência de lesionamento interno. Na cultivar Quintal, os frutos submetidos às injúrias por compressão e impacto, apesar de não mostrarem lesões externas, as imagens tomográficas indicaram a ocorrência de lesionamento interno e a evolução do mesmo durante o amadurecimento.	
Palavras-Chave: 	Abacates; Injúrias internas; Ressônancia magnética.	
Thesagro: 	Persea Americana; Tomografia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8542-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00048 -  - 2004.00048 - DIS