Data/hora: 03/06/2024 11:01:49

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 14/03/2008
Data da última atualização: | 14/03/2008
Autoria: | SIQUEIRA, R.; BOLLER, W.; GAMERO, C. A.
Título: | Eficiência e consumo de energia de um triturador de palhas em diferentes coberturas vegetais.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Engenharia Agrícola, Botucatu, v.17 n.2, p.79-86, 1997.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de avaliar o desempenho de um triturador de palas conduziu-se um experimento em Botucatu, SP, com tratamentos constituídos pela combinação de quatro culturas para adubos verdes (avaia preta, centeio, tremo azul e nabo forrageiro) e três velocidade de deslocamento (3,6; 5,0 e 6,3 km/h), dispostos no delineamento de blocos ao acaso, com 4 repetições.
Palavras-Chave: | Velocidade de trabalho.
Thesagro: | Adubo Verde; Mecanização.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (20822-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS