Data/hora: 22/06/2024 02:46:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	07/08/1998	
Data da última atualização: 	14/06/2018	
Autoria: 	GOMIDE, R. L.; JORDAN K. A.; SLACK, D. C.	
Afiliação: 	REINALDO LUCIO GOMIDE, CNPMS.	
Título: 	Uma sonda de calor transiente controlada por computador para medir fluxo de fluido em meios porosos.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Poços de Caldas, MG. Mecanização e agricultura de precisão. Lavras: UFLA/SBEA, 1998. 211-213.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Uma sonda de calor transiente controlada por computador foi desenvolvida para medir fluxo em meios porosos. O sistema e operado automaticamente com o auxilio de uma placa de computador e basicamente composto de um sensor do tipo sonda-termistor, uma fonte de corrente eletrica constante de dois niveis, um conversor de sinal analogicos para digital, um transistor de efeito de campo e um conjunto de amplificadores operacionais. A sonda e alternadamente comutada entre dois modulos de operacao, alta e baixa potencia. Um programa foi desenvolvido para solicitar ao usuario os tempos para controlar o termistor e permitir os registros de identificacao do local, data, horario e dados para posicoes especificas da memoria. Os principios, a concepcao, a montagem e o funcionamento de toda a instrumentacao sao descritos. O sistema foi testado e avaliado em dois diferentes meios porosos. Resultados indicaram que o termistor aquecido e capaz de detectar o fluxo de fluido uma vez que sua resposta termica transiente foi afetada pela taxa de fluxo local.	
Palavras-Chave: 	Fluid; Fluxo; Media; Meios porosos; Porous; Sonda; Transient; Transiente.	
Thesagro: 	Automação; Calor; Fluido.	
Thesaurus Nal: 	automation; flow; heat.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/43859/1/Sonda-calor.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (8894-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS