Data/hora: 24/06/2024 23:26:46

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados; Embrapa Solos.
Data corrente: | 13/10/1999
Data da última atualização: | 13/10/1999
Autoria: | SOARES, A. F.
Título: | Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados na caracterizacao dos solos e da cobertura vegetal na Bacia hidrografica do Rio Candiru-Acu (PA).
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | Piracicaba: ESALQ, 1994.
Páginas: | 138p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado.
Conteúdo: | Utilizando recursos de sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para caracterizacao dos solos e da cobertura vegetal da bacia hidrografica do Rio Candiru-Acu no Estado do Para, foi selecionada uma area de aproximadamente 1800 km2 localizada ao longo da BR-010, Belem-Brasilia, proximo ao municipio de Paragominas. O presente trabalho objetivou testar o uso dos recursos do sensoriamento remoto e geoprocessamento na caracterizacao dos elementos de uma bacia hidrografica, tentando desenvolver uma metologia em que elementos envolvidos estejam mais integrados, permitindo o desenvolvimento de pesquisas ambientais melhor dirigidas. A areas foi objeto de estudo de zoneamento agro-edafo-climatico com indicacao de cultura climaticamente adaptada a regiao, onde constavam dois  mapas: um contendo os solos e outro a Vegetacao com o Uso Atual, confeccionados pelos metodos convencionais, atraves de analises visual, fotointerpretacao e prospeccao de campo. Inicialmente, tomou-se a cena 223/62 do sensor TM/Landsat - 5 com as bandas 3, 4, e 5, que abrange a area de estudo, para que fossem aplicadas, com o auxilio do SITIM 150, as tecnicas de processamento digital. Feito isso, passo-se a etapa de informatizacao dos mapas existentes, de solos e o vegetacao com uso atual, com a digitalizacao dos mesmos formando inicialmente dosi planos de informacao, solo com oito classes e Vegetacao+Uso Atual com cinco classes que, posteriormente, foram sobrepostos e cruzados formando um terceiro plano resultante dominado Usolo, com o calculo das areas digitalizadas, utilizando o SITIM-SIG e o SPRING (Sistema de Processamento de Informacoes Geo-referenciadas) acoplado a estacao de trabalho Silicon Graphics (Workstation). Atraves da conexao do computador com um tracador grafico "Plotter", como produto final de saida , e confeccionada uma carta (mapa) para cada plano digitalizada e cruzado. Em vista disso cncluir-se que, a utilizacao de tecnologias mais avancadas, como sensoriamento remoto e geoprocessamento na caracterizacao ambiental, nos permite reunir uma boa quantidade de variaveis (clima, relevo, aptidao agricola, parametros edaficos, exigencias de culturas, etc), possibilitando a interacao e o cruzamento dessas informacoes de modo a simular todas as possibilidades existentes na natureza.
Palavras-Chave: | Brasil; Geoprocessamento; Geoprocessing; Para; Plant cover; rio Candiru-Acu; Rio Canridiru; Solos.
Thesagro: | Bacia Hidrográfica; Cobertura Vegetal; Sensoriamento Remoto; Solo.
Thesaurus Nal: | Brazil; remote sensing; soil; watersheds.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CNPS - (3214-1) - ADD - TS - -- - 94002 - SOA/94 - 1995.00065 - DIS
CPAC - (15882-1) - ADD - TS - -- - T011/94 - SOA - T011/94 - DIS