Data/hora: 23/09/2024 12:22:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	11/01/1999	
Data da última atualização: 	11/01/1999	
Autoria: 	BONOMO, R.; MANTOVANI, E. C.; SOUZA, L. O. C. de; SOARES, A. A.	
Título: 	Uniformidade de aplicacao de agua em sistemas de irrigacao pressurizados utilizados na cafeicultura irrigada em areas de cerrados de Minas Gerais.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais. Pocos de Caldas: SBEA/UFLA, 1998.	
Volume: 	v.1.	
Páginas: 	p.310-312.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Determinou-se a unformidade de aplicacao de agua dos diversos sistemas de irrigacao pressurizados utilizados na cafeicultura irrigada, nas regioes do Triangulo Mineiro e Noroeste de Minas Gerais. Os resultados indicam coeficientes de distribuicao acima de 54% para gotejamento e de 75% para tubos de polietileno flexiveis perfurados, bem como coeficientes de uniformidade de Christiansen acima de 79% para autopropelido, 78% para canhao e 81% para pivo central. Estes valores indicam boa uniformidade para os sistema de tubos de polietileno flexiveis perfurados, autopropelido, canhao e pivo central, e baixa uniformidade para gotejamento, na forma como empregados atualmente na regiao em estudo.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Coffee; Minas Gerais.	
Thesagro: 	Café; Cerrado; Coffea Arábica; Sistema de Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; irrigation systems.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (1574-1) - ADD - PL - -- - CRI4722 -  - CRI4722 - DIS