Data/hora: 23/09/2024 23:54:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	13/01/2014	
Data da última atualização: 	14/01/2014	
Autoria: 	CURTO, R. de A.; SILVA, G. F. da; SOARES, C. P. B.; MARTINS, L. T.; DAVID, H. C.	
Título: 	Métodos de estimação de altura de árvores em floresta estacional semidecidual.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 43, n. 1, p. 105-116, jan./mar. 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estudo foi realizado na Floresta do Rosal, Guaçuí, ES, para avaliar precisão e tempo de execução de métodos de estimação de altura, em diferentes condições de terreno, com os métodos hipsômetro Vertex (1); clinômetro digital (2); estimação com auxílio de uma régua de 15 metros (3); e estimações visuais com treinamento (4) e sem treinamento (5), em três classes de altura: 1 (15,00-17,99 m); 2 (18,00-20,99 m); e 3 (> 21,00 m). Foram mensurados 124 indivíduos em terreno plano e 87 em terreno inclinado. Os dados de altura foram comparados pelo teste t, análises gráficas de resíduos e estatísticas complementares. Para avaliar o tempo, foi realizado teste t. O método 5 apresentou o pior desempenho quanto à precisão, enquanto que o melhor desempenho foi do método 4. A declividade afetou negativamente o desempenho dos equipamentos digitais e favoreceu o método 3. Houve tendência em subestimar altura com o aumento das classes. Os métodos 4 e 5 consumiram menos tempo e o 3, o maior tempo médio. O efeito da classe no tempo médio em terreno plano foi igual para todos os métodos, à exceção do 2. Em terreno inclinado, os métodos 3 e 4 não tiveram desempenhos alterados.	
Palavras-Chave: 	Altura total; Precisão; Tempo; Time.	
Thesaurus Nal: 	accuracy; height.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (51983-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS