Data/hora: 17/06/2024 12:02:03

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 29/09/2009
Data da última atualização: | 07/06/2018
Autoria: | ARAUJO, E. da S.; MARSOLA, T.; MIYAZAWA, M.; SOARES, L. H. de B.; URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M.; ALVES, B. J. R.
Afiliação: | EDNALDO DA SILVA ARAUJO, CNPAB; Tatiana Marsola, Universidade de São Paulo/Centro de Energia Nuclear na Agricultura; Mário Miyazawa, Instituto Agronômico do Paraná; LUIS HENRIQUE DE BARROS SOARES, CNPAB; SEGUNDO SACRAMENTO U CABALLERO, CNPAB; ROBERT MICHAEL BODDEY, CNPAB; BRUNO JOSE RODRIGUES ALVES, CNPAB.
Título: | Calibração de câmara semiaberta estática para quantificação de amônia volatilizada do solo.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 44, n. 7, p. 769-776, jul. 2009.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Calibration of a semi-opened static chamber for the quantification of volatilized ammonia from soil.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi calibrar uma câmara prática e de baixo custo, para quantificar a amônia volatilizada do solo. A calibração da câmara foi realizada pela técnica do balanço do isótopo 15N. A amônia volatilizada foi capturada por uma câmara semiaberta livre estática (SALE), confeccionada a partir de garrafa de plástico transparente de politereftalato de etileno (PET) de 2 L. O interior da câmara apresentava livre circulação de ar, e possuía uma lâmina de espuma de poliuretano, com 2,5 cm de largura e 25 cm de comprimento, pendurada verticalmente, com a extremidade inferior inserida em frasco com solução ácida, que mantinha a espuma saturada. A recuperação do 15N-NH3 no coletor aumentou de forma linear com o aumento da taxa de volatilização de NH3 do solo. Os testes de campo mostraram eficiência de 57% na recuperação do N-NH3 volatilizado do solo. O intervalo de coletas das espumas pode variar de um a seis dias, sem comprometer a eficiência do sistema. Para estudos de campo, com uso do método proposto, o fator de correção de 1,74 deve ser usado para estimar a real taxa de volatilização de amônia do solo.
Palavras-Chave: | 15 N isotope; Ammonia emission facto; Ammonia volatilization; Amônia volatilizada; Câmara semiaberta livre estática (SALE); Fator de emissão de amônia; Isótopo 15N; Isótopo N; NH 3 collecting system; Quantificação de amônia do solo; Recuperação do N-NH3; Sistema coletor de NH; Sistema coletor de NH3; Volatilização de amônia.
Thesagro: | Amônia; Ureia.
Thesaurus Nal: | Urea.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE-2010/46959/1/44n07a18.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

CNPTIA - (14037-1) - EMB - AP - PP -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (46959-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (3076-1) - ADD - AP - PP - 631.4 - A658c - 2017.03617 - DIS