Data/hora: 13/06/2024 08:03:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	26/05/2015	
Data da última atualização: 	25/05/2017	
Autoria: 	VISCHI FILHO, O. J.; SOUZA, Z. M. de; SILVA, R. B. da; LIMA, C. C. de; PEREIRA, D. de M. G.; LIMA, M. E. de; SOUSA, A. C. M. de; SOUZA, G. S. de.	
Afiliação: 	OSWALDO JULIO VISCHI FILHO, Universidade Estadual de Campinas; ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA, Universidade Estadual de Campinas; REGINALDO BARBOSA DA SILVA, UNESP; CAMILA CASSANTE DE LIMA, UNESP; DANILO DE MORAES GOMES PEREIRA, UNESP; MÁRCIO EMANUEL DE LIMA, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; ALLAN CHARLLES MENDES DE SOUSA, Universidade Estadual de Campinas; GUSTAVO SOARES DE SOUZA, Universidade Estadual de Campinas.	
Título: 	Capacidade de suporte de carga de Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar e efeitos da mecanização no solo.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 50, n. 4, p. 322-332, abr. 2015.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em ingles: Load support capacity of an Oxisol cultivated with sugarcane and mechanization effects on the soil.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi determinar a capacidade de suporte de carga (CSC) de Latossolo Vermelho e, por meio de modelos de compressibilidade, relacioná?la às interações rodado?solo em sistema de manejo com um e três ciclos de cultivo de cana?de?açúcar, com colheita mecanizada. As avaliações da CSC foram realizadas em amostras de solo indeformadas, coletadas na linha de plantio e no canteiro, em quatro camadas: 0,00?0,10, 0,10?0,20, 0,20?0,30 e 0,30?0,40 m. Determinou?se a área de contato dos rodados com o solo, para a estimativa da pressão exercida pelas máquinas agrícolas no solo. As pressões de preconsolidação foram usadas para determinar a CSC. O sistema com três ciclos apresentou maior CSC do que o sistema com apenas um ciclo. A capacidade de suporte de carga do solo avaliado na faixa de friabilidade é maior que as pressões de contato aplicadas ao solo pelos rodados das máquinas agrícolas estudadas.	
Palavras-Chave: 	Compressibilidade do solo; Curva de compressão; Pressão de contato; Pressão de preconsolidação.	
Thesagro: 	Compactação do solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/124589/1/Capacidade-de-suporte.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (57755-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (2902-1) - ADD - AP - PP - 633.61 - V823c - 2017.03452 - DIS