Data/hora: 21/06/2024 03:19:14

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 01/11/2005
Data da última atualização: | 14/09/2006
Autoria: | FACCIOLI, G. G.; CAMPECHE, L. F. M.; SILVA, A. A. G. da; SOUSA, I. F. de; SHIBATA, R. T.
Afiliação: | NESA, Universidade Federal de Sergipe. Embrapa Tabuleiros Costeiros. Universidade Federal da Bahia.
Título: | Estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) para o município de Rio Real, Bahia, utilizando informações de uma estação meteorológica automática.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 14., 2005, Campinas. Agrometeorologia, agroclimatologia e agronegócio: anais. Campinas: UNICAMP, 2005.
Páginas: | 2 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um dos importantes desafios da agricultura atual é o aumento da competitividade e qualidade dos produtos, associado à preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, permitindo benefícios sustentáveis nas explorações agrícolas. Neste contexto, é importante avaliar e adequar cada um dos fatores que compõem o sistema de produção, incluindo a eficiência e o manejo da água de irrigação. Para determinar as necessidades hídricas das culturas, o método mais usual está baseado na estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), que envolve um processo em duas etapas. Na primeira, estima-se a evapotranspiração de referência (ETo), geralmente utilizando uma equação empírica. Na segunda, a ETc é obtida ao multiplicar ETo por um coeficiente de cultura (kc) que integra as características da cultura e do clima local (Doorenbos e Pruitt, 1977). Para entender e poder predizer a quantidade de água necessária em uma irrigação de forma precisa e acurada, o contínuo solo-planta-atmosfera deve ser considerado como um sistema dinâmico, fisicamente integrado, onde os processos de transporte ocorrem interativamente. Neste, os fatores meteorológicos de superfície controlam a força de demanda hídrica, daí um sistema de monitoramento e controle baseado em medições, em tempo real, de parâmetros ligados ao contínuo solo-planta-atmosfera devem ser usados para determinar as necessidades hídricas das culturas e estabelecer estratégias de manejo de irrigação, visando otimizar e racionalizar a utilização da água e da energia com melhoria de produtividade das culturas (Faria, 1998). As observações meteorológicas de superfície são de suma importância na determinação da evapotranspiração (ET). Para fins de manejo de irrigação, uma configuração típica deveria envolver medições das seguintes variáveis meteorológicas: temperatura e umidade relativa do ar, irradiância solar global e saldo de radiação, velocidade e direção de vento, precipitação, albedo e temperatura do solo TANNER (1990). O objetivo do presente trabalho foi estimar a evapotranspiração de referência por diversos métodos, utilizando o programa da FAO REF-ET para a região de Rio Real, BA.
Palavras-Chave: | Evapotranspiração de referência.
Thesagro: | Clima.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (10968-1) - ADD - PL - -- - 630.2515 - CON -  - DIS