Data/hora: 23/09/2024 02:42:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	11/01/1999	
Data da última atualização: 	11/01/1999	
Autoria: 	HEINEMANN, A. B.; SOUSA, S. A. V. de; MEIRELES, E. J. L.; PERES, F. C.; DIAS, C. T. dos S.; FRIZZONE, J. A.	
Título: 	Modelo de decisao para determinacao da lamina otima de agua para a cultura do milho doce para na regiao de Sete Lagoas, MG.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais. Pocos de Caldas: SBEA/UFLA, 1998.	
Volume: 	v.2.	
Páginas: 	p.4-6.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esse trabalho propoe determinar a lamina de agua que resulte na maior recita liquida para a cultura do milho doce, na regiao de Sete Lagoas (MG), no plantio das agua, utilizando o metodo de decisao "arvore de decisao". A analise dos resultados obtidos permitiu concluir que a lamina de irrigacao de 385 mm/ha apresentou a maior receita liquida, sendo esta a lamina correspondente a maxima produtividade fisica.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Brazi; Minas Gerais; Sete Lagoas; Simulation.	
Thesagro: 	Cerrado; Irrigação; Milho Doce; Simulação; Zea Mays.	
Thesaurus Nal: 	irrigation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (1578-1) - ADD - PL - -- - CRI4725 -  - CRI4725 - DIS