Data/hora: 23/09/2024 02:05:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	17/08/2000	
Data da última atualização: 	13/01/2011	
Autoria: 	SOUSA JUNIOR, W. C. de.	
Título: 	Geoprocessamento aplicado a determinação de volume e área do reservatório hidrelétrico de Serra da Mesa com imagens JERS-1/SAR.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	2000.	
Páginas: 	93 f.	
Série: 	(INPE. 7509-TDI/723).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos.	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta um procedimento metodologico para determinacao de parametros de alargamento de reservatorios hidreletricos. O metodo se baseia na geracao de um Modelo Numerico de Terreno a partir de dados topograficos da regiao e na determinacao dos limites do reservatorio, informacao extraidade de imagens JERS-1/SAR. De posse destes dados, sao determinados os parametros area e volume da represa em diferentes cotas de enchimento, atraves do uso de um sistema de informacoes geograficas, no caso, o Sistema de Processamento de Informacoes Georreferenciadas SPRING). Os resultados obtidos sao referentes ao reservatorio da Usina Hidreletrica de Serra da Mesa, que se encontra em operacao desde abril de 1998. Os valores encontrados apontam um erro sistematico de projeto da ordem de 30% a menor em volume e area. Estes valores, se confirmados, indicam uma geracao de energia aquem do valor projetado, bem como uma area de alagamento inferior ao inicialmente divulgado.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Geoprocessamento; Geoprocessing; Hidroeletrica; Hydroelectrics.	
Thesagro: 	Açude; Inundação.	
Thesaurus Nal: 	Brazil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (15437-1) - ADP - TS - PP - T 02/00 -  - 00.00020 - DIS