Data/hora: 21/06/2024 00:18:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/07/1993	
Data da última atualização: 	07/07/1993	
Autoria: 	SOUZA, A. P. de; MINETTE, L. J.; MACHADO, C. C.; REZENDE, J. L. P. de.	
Título: 	Estudo tecnico-economico da extracao de madeira de eucalipto utilizando o trator florestal transportador (Forwarder).	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.12, n.2, p.87-99, jul./dez. 1988.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este estudo teve por objetivo principal avaliar, tecnica e economicamente, o desempenho do trator florestal transportador, na extracao de madeira de eucalipto. Os dados foram obtidos numa area de 96 ha, com topografia plana a suave-ondulada. Dividiu-se essa area em tres classes de declividade: 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30%. Para cada uma destas classes, foi registrado o tempo de cada atividade do ciclo operacional do trator florestal transportador, formado pelos seguintes elementos: viagem vazia, carregamento, viagem carregada, descarregamento e interrupcoes. Em cada ciclo operacional mediram-se a distancia e a declividade do terreno. A avaliacao estatistica baseou-se em analises de regressao e correlacao. O elemento do ciclo operacional que consumiu a maior parte do tempo total foi o carregamento, com 43,98%, seguindo do descarregamento com 23,76%, da viagem vazia, com 14,52%, e da viagem com carga, com 12,41%.	
Palavras-Chave: 	Wood extracts.	
Thesagro: 	Extração da Madeira; Madeira; Trator.	
Thesaurus Nal: 	tractors.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10634-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS