Data/hora: 20/06/2024 19:23:01

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/07/1993
Data da última atualização: | 07/07/1993
Autoria: | SOUZA, A. P. de; MINETTE, L. J.; MACHADO, C. C.; REZENDE, J. L. P. de.
Título: | Estudo tecnico-economico da extracao de madeira de eucalipto utilizando o trator florestal transportador (Forwarder).
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.12, n.2, p.87-99, jul./dez. 1988.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este estudo teve por objetivo principal avaliar, tecnica e economicamente, o desempenho do trator florestal transportador, na extracao de madeira de eucalipto. Os dados foram obtidos numa area de 96 ha, com topografia plana a suave-ondulada. Dividiu-se essa area em tres classes de declividade: 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30%. Para cada uma destas classes, foi registrado o tempo de cada atividade do ciclo operacional do trator florestal transportador, formado pelos seguintes elementos: viagem vazia, carregamento, viagem carregada, descarregamento e interrupcoes. Em cada ciclo operacional mediram-se a distancia e a declividade do terreno. A avaliacao estatistica baseou-se em analises de regressao e correlacao. O elemento do ciclo operacional que consumiu a maior parte do tempo total foi o carregamento, com 43,98%, seguindo do descarregamento com 23,76%, da viagem vazia, com 14,52%, e da viagem com carga, com 12,41%.
Palavras-Chave: | Wood extracts.
Thesagro: | Extração da Madeira; Madeira; Trator.
Thesaurus Nal: | tractors.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10634-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS