Data/hora: 15/06/2024 01:23:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/07/1993	
Data da última atualização: 	07/07/1993	
Autoria: 	MACHADO, C. C.; SOUZA, A. P. de; VOLPATO, C. E. S.	
Título: 	Efeito da distancia de arraste e da declividade do terreno na produtividade da extracao florestal como guincho arrastador.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.14, n.1, p.61-67, jan./jun. 1990.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo principal analisar os efeitos da distancia de arraste e da declividade do terreno na produtividade da extracao florestal com o guincho arrastador (TMO_33t), sem cabo de retorno. Nas operacoes de extracao florestal foram usados modulo de trabalho 1+3 (um operador mais tres ajudantes) e largura de estrada superior a 4 metros, em diferentes distancias de arraste e declividades do terreno, averiguando-se a produtividade. Os maiores indices de produtividade foram obtidos em menores distancias de arraste e em declividades mais acentuadas.	
Palavras-Chave: 	Wood extracts.	
Thesagro: 	Extração; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10658-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS