Data/hora: 03/06/2024 10:07:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/07/1993	
Data da última atualização: 	08/07/1993	
Autoria: 	MACHADO, C. C.; SOUZA, A. P. de; LEITE, A. M. P.	
Título: 	Analise do desempenho de diferentes veiculos de transporte florestal rodoviario.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.15, n.1, p.67-81, jan./abr. 1991.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esta pesquisa foi desenvolvida na Cenibra Florestal na Regiao do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, visando analisar o desempenho de diferentesveiculos de transporte redoviario, considerando-se e rendimento energetico e o tempo total do ciclo operacional. Foi utilizado um processo de amostragem aleatoria, sendo o numero de observacoes determinado atraves de um estudo-piloto. Constatou-se nesta pesquisa que os veiculos articulados e conjugados apresentaram melhor desempenho a partir de 135Km de distancia e com um volume minimo de carga de 66estereos de madeira. Os caminhoes simples, apesar de consumirem menos combustivel do que os demais para gerar a mesma potencia efetiva, apresentaram limitacoes quanto a capacidade de carga e, consequentemente, quanto ao transporte de madeira a longas distancias. Tambem foi constatado que para seobter melhores resultados na racionalizacao das operacoes de traansporte florestal rodoviario e necessario conhecer-se os principais fatores que determinam o desempenho otimo dos veiculos.	
Palavras-Chave: 	Hauling; Transporte florestal.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10674-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS