Data/hora: 18/06/2024 13:15:47

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 07/10/2008
Data da última atualização: | 07/10/2008
Autoria: | MINETTE, L. J.; SILVA, E. N. da; FREITAS, K. E. de; SOUZA, AM. P. de; SILVA, E. P.
Título: | Análise técnica e econômica da colheita florestal mecanizada em Niquelândia, Goiás
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.6, p.659-665, nov./dez. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi analisar técnica e economicamente as etapas da colheita mecanizada de madeira de eucalipto correspondentes ao corte, extração, processamento e transporte. Na análise técnica, comparou-se diferentes modos de produção em termos de produtividade por hora efetiva e observou-se os tempos dos elementos do ciclo operacional de cada máquina estudada. Economicamente, determinou-se os custos de produção de cada máquina que atuam nestas etapas. Concluiu-se que o maior custo de produção foi o da máquina Feller-Buncher, que atua na etapa de corte. Os diferentes modos de produção não se diferenciaram estatisticamente dos modos para o Feller-Buncher e para o Traçador florestal. Entretanto, para o Carregador florestal obteve diferença estatítica entre o tempo de preenchimento dos dois diferentes tamanhos de carga.
Palavras-Chave: | Mecanização florestal.
Thesagro: | Custo; Produtividade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21603-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS