Data/hora: 22/09/2024 23:15:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	24/02/1999	
Data da última atualização: 	13/07/2018	
Autoria: 	SOUZA, C. M. A. de; PINTO, F. de A. de C.; MANTOVANI, E. C.; QUEIROZ, D. M. de.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.	
Título: 	Simulação e análise do processo de trilha e separação mecânica do milho-pipoca.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 2, n. 2, p. 212-218, 1998.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da trilha mecanica na qualidade do milho-pipoca e desenvolver um programa computacional para simulacao do processo de trilha numa maquina com mecanismo de cilindro de barras e concavo. Os testes experimentais foram realizados utilizando-se duas variedades de milho pipoca, Zelia e CMS-43, combinadas com tres rotacoes do cilindro trilhador, 500, 600 e 700rpm. Analisou-se a capacidade de expansao e a eficiencia de separacao do concavo, em que a variedade Zelia apresentou maior capacidade de expansao e maior porcentagem de injuria em relacao a CMS-43. O erro na determinacao da eficiencia de separacao do concavo pelo modelo matematico implementado foi de 3,96%, considerado satisfatorio para aplicacoes em engenharia.	
Palavras-Chave: 	Danos mecanicos; Eficiencia; Eficiencia de separacao do concavo; Harvest; Separacao do concavo; Separation efficiency.	
Thesagro: 	Colheita; Dano Mecânico; Milho Pipoca; Zea Mays.	
Thesaurus Nal: 	mechanical damage; popcorn.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/53077/1/Simulacao-analise.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPA - (13432-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  - 630.5 - DIS
CNPMS - (10543-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS