Data/hora: 17/06/2024 18:59:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	01/09/2000	
Data da última atualização: 	08/06/2018	
Autoria: 	OLIVEIRA, M. L. de; VIEIRA, L. B.; MANTOVANI, E. C.; SOUZA, C. M. de; DIAS, G. P.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.	
Título: 	Desempenho de uma semeadora-adubadora para plantio direto, em dois solos com diferentes tipos de cobertura vegetal.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 35, n. 7, p. 1455-1463, 2000.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O desempenho operacional de uma semeadora-adubadora de plantio direto, versao soja e milho, foi avaliado em um Podzolico Vermelho-Amarelo cambico, fase terraco, em um Latossolo Vermelho-Amarelo, da Zona da Mata de Minas Gerais. A maquina foi testada em tres tipos de cobertura do solo e em duas velocidades de trabalho. Por ocasiao do plantio, foram avaliados a patinagem do trator e da semeadora-adubadora, o consumo de combustivel e a potencia exigida, a distribuicao de fertilizante e o nivel de danos as sementes. Depois do plantio, foram avaliados o numero de sementes distribuidas, o estande final, a profundidade de plantio e a distribuicao longitudinal da semente. A uniformidade de distribuicao longitudinal foi avaliada pela porcentagem de espacamentos aceitaveis, distribuicao dupla e falhas na distribuicao, e pelo coeficiente de variacao dos espacamentos entre sementes. A demanda de potencia foi maior no Podzolico, por sua maior densidade e resistencia a penetracao. Independentemente do tratamento, o numero de sementes distribuidas e o estande final nao apresentaram diferencas significativas. As sementes distribuidas nao tiveram sua qualidade afetada pelos dosadores da maquina. A analise de variancia nao indicou diferenca significativa entre os percentuais de espacamentos aceitaveis, a distribuicao dupla e as falhas.	
Palavras-Chave: 	Agricultural machiner; Desempenho; Desempenho da máquina; Equipament; Equipment testing; Maquinaria agrícola; Teste; Teste do equipamento.	
Thesagro: 	Equipamento; Mecanização; Performance; Plantio Direto.	
Thesaurus Nal: 	Equipment performance; mechanization; testing; tillage.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/160723/1/Desempenho-semeadora.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/18085/1/pab98_068.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (18085-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 - AP - DIS
CNPMS - (12545-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS