Data/hora: 19/06/2024 11:48:22

Biblioteca(s): | Embrapa Rondônia.
Data corrente: | 08/10/2003
Data da última atualização: | 08/10/2003
Autoria: | MERNES, F. J. V.; SOUZA, C. M. de; CARDOSO, A. A.; ROCHA, V. S.; GALVÃO, J. C. C.; PIRES, F. R.
Título: | Influência de diferentes métodos de praparo de solo na sua resitência à penetração.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Revista Ceres, Viçosa, v. 50, n. 288, p. 143-153, mar./abr. 2003.
Páginas: | p. 143-153.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As operações de preparo afetam a resistência do solo à penetração das raízes, podendo comprometer a produtividade das lavouras. O objetivo deste trabalho foi estudar a magnitude de atuação de sistemas de preparo de solos (plantio direto, arado de aiveca, arado de disco, arado de aiveca + grade pesada, arado de disco + grande pesada e grade pesada) na resistência à penetração oferecida pelo solo, em um experimento com 12 anos de implantação. Vereficou-se que os sistemas analisados resultaram em diferentes resistências à penetração, expressas como índices de cone. Plantio direto e grade pesada proporcionam as maiores resistências á penetração até 0,3 m de profundidade, apresentando, abaixo de 0,1 m, índices de cone superiores a 1 MPa.
Thesagro: | Aradura; Gradagem; Plantio Direto; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Rondônia (CPAF-RO)
Exemplares: | CPAF-RO - (7402-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  - 7402 - DIS