Data/hora: 26/05/2024 16:30:10

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.
Data corrente: | 13/01/1994
Data da última atualização: | 13/01/1994
Autoria: | SOUZA, F. de.
Título: | Modelo matematico da irrigacao por sulcos.
Ano de publicação: | 0
Fonte/Imprenta: | s.n.t.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um modelo matematico da irrigacao por sulcos e aqui apresentados , podendo ser usado para analisar e predizer a eficiencia de um sistema de irrigacao por sulcos abertos em declive. A analise e baseada na solucao das equacoes de conservacoa de masssa e quantidade de movimento, as quais governam o fluxo de agua em canais em regime nao-permanente e variado. Como consequencia, este modelo e classificado como sendo um modelo hidrodinamico. Alem do mais, o presente trabalho demonstra que condicoes de zero-inercia (aceleracao da agua desprezivel) podem ocorrer na irrigacao por sulcos. Os dados requeridos para o modelo sao a vazao da entrada, declive do sulco, o coeficiente de rugosidade de Manning, os parametros de infiltracao do solo (as constantes K e a equacao de Kostiakov), e a forma do sulco. Os resultados do modelo (uma completa irrigacao por sulcos simulada pelo computador) consistem de : curvas de avanco e recessao, distribuicao da agua infiltrada ao longo do sulco, volume drenado ao final do sulco, e eficiencia de aplicacao e armazenamento. Analise deimensional foi usada para  reduzir o numero de parametros que governam as equacoes. A performance do modelo foi avaliada pela comparacao com dados de campo, e os resultados mostraram que o modelo simula satisfatoriamente a irrigacao por sulcos.
Palavras-Chave: | Modelo hidrodinamico; Regime nao-permanente e nao-uniforme.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba (CPAMN-UEPP)
Exemplares: | CPAMN-UEPP - (3180-1) - ADD - SP - -- -  -  - 1992.04607 - DIS