Data/hora: 17/06/2024 18:37:02

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria Tropical.
Data corrente: | 27/09/1993
Data da última atualização: | 27/09/1993
Autoria: | AMARAL, M. B. do; SOUZA, M. L. de P.
Título: | Efeito do tamanho do agregado na compactacao de um latossolo vermelho escuro textura argilosa em laboratorio.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Rev. Set. Cienc. Agr. v.10, n.1/2, p.91-97, 1988.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A compactacao e um processo dinamico sobre o qual integram uma serie de fatores. A densidade do solo e a umidade sao propriedades que fornecem subsidios para a avaliacao do estado de compactacao, e a agregacao das particulas do solo e uma propriedade que lhe confere resistencia a este fenomeno. Para demonstrar a interacao e o efeito destas propriedades, realizou-se este trabalho, em laboratorio, fracionando-se um Latossolo Vermelho Escuro, textura argilosa em cinco classes de diametro de agregados diferentes, a saber: 1:0,0 - 0,5 mm; classe 2:0,5 - 1,0 mm; classe 3:1,0 - 2,0 mm; classe 4:2,0 - 4,0 mm; classe 5:4,0 - 8,0 mm. Estas classes foram comparadas a testemunha, o solo normal passado a peneira 2,0 mm. Cada uma destas classes foi submetida a intervalos de 5 em 5% de umidade, variando de 6 a 50% o teor de agua final das amostras. Com dez a doze pontos de umidade diferentes, obtidos para cada classe, as amostras foram submetidas a uma energia de compactacao com aparelho Mini-Proctor (NOGAMI, 1972), fornecendo cada classe de agregado uma curva de compactacao particular. Houve diferenca de comportamento entre as classes, nas relacoes entre densidade seca do solo e umidade, para uma mesma energia de compactacao.
Palavras-Chave: | Latossolo - compactacao; Solo - agregacao; Solo - agregados; Solo - compactacao; Solo - densidade; Solo - umidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)
Exemplares: | CNPAT - (832-1) - EMB - SP - -- - SP 01156 -  - 92.01156 - DIS