Data/hora: 23/09/2024 02:49:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	26/02/2015	
Data da última atualização: 	26/02/2015	
Autoria: 	NASCIMENTO, R. C.; MOREIRA, R.; RITO, F. V.; VENDRAMEL, S. M. R; SOUZA, S. L. Q.; ESCALEIRA, V.	
Afiliação: 	IFRJ; IFRJ; IFRJ; IFRJ; IFRJ; VIVIANE ESCALEIRA, CNPS.	
Título: 	Determinação de metais traço em lixiviado gerado no processo de aterramento de resíduos urbanos da cidade do Rio de Janeiro.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 54., 2014, Natal. Anais... Natal: CBQ, 2014.	
Páginas: 	4 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os aterros sanitários são a solução mais adequada para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, sendo construídos com o objetivo de mitigar os efeitos de suas principais fontes de poluição. Contudo, o lixiviado gerado em aterros possui composição química complexa e variável, inclusive metais oriundos dos mais diversos tipos de materiais presentes nos resíduos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar as concentrações de Al, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn em lixiviado gerado no processo de aterramento de resíduos urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Para detecção dos metais utilizou-se o espectrômetro de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Constatou-se que as concentrações de metais analisadas estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação ambiental.	
Palavras-Chave: 	ICP; Lixiviado; Metais traço.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/118803/1/54-CBQ-DETERMINACAO-DE-METAIS-TRACO-EM-LIXIVIADO-GERADO-NO-PROCESSO-DE-ATERRAMENTO-DE-RESIDUOS-URBANOS-DA-CIDADE-DO-RIO-DE-JANEIRO.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (18864-1) - UMT - RA - DD -  -  - 2015.00089 - DIS