Data/hora: 16/06/2024 19:48:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	03/11/2005	
Data da última atualização: 	05/06/2006	
Autoria: 	SOUZA, T. M. de.	
Título: 	Avaliação da resistência do latossolo vermelho amarelo textura média para a confecção de placas pré-moldadas de solo-cimento.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	2004.	
Páginas: 	47 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.	
Conteúdo: 	Nesse trabalho, buscou-se avaliar a utilização do Latossolo Vermelho Amarelo textura média na confecção de placas, adotando-se a mistura de solo mais o aglomerante cimento, utilizando-se 3 trapos, 1:10, 1:12 e 1:14, sendo a unidade, a proporção de cimento, e o segundo número, a proporção de solo, combinando-os com 3 espessuras de placas, 4,5 cm, 5,0 cm e 5,5 cm. Inicialmente, caracterizou-se o solo, realizando os ensaios de granulometria, retração, compactação e limites de Atterberg. Com base nos resultados obtidos, verificou-se que o solo analisado é satisfatório para ser utilizado em construções nas quais se aplica solo-cimento. Após a caracterização do solo, partiu-se para a avaliação das resistências das misturas de solo-cimento nos traços propostos, realizando os ensaios de compressão em corpos de prova moldados segundo o método de moldagem de corpos de prova de solo-cimento (método SC- 2- ABCP). Os corpos de prova foram ensaidos com as idades de 7, 14 e 28 dias, com a finalidade de se determinar a variação da resistência em função do tempo. As placas foram moldadas em formas de chapa de madeira compensada compactadas em camadas de aproximadamente 5 cm e, após sua desforma, curadas por 28 dias, para serem ensaiadas a flexão. Concluiu-se que tanto o Latossolo Vermelho Amarelo (LVm) e os diferentes traços estudados podem seer aplicados em copnstruçoes de solo- cimento e, à medida que se aumenta a espessura das placas, a resistência à flexão aumenta de forma linear.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (27386-1) - ADD - TS - -- - T 49/04 -  - 06.00050 - DIS
CNPS - (11969-1) - ADD - TS - -- - 050018 - SOU - 2005.00022 - DIS