Data/hora: 19/06/2024 12:25:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/08/2014	
Data da última atualização: 	08/08/2014	
Autoria: 	SURDI, P. G.; BORTOLETTO JÚNIOR, G.; CASTRO, V. R. de; ALMEIDA, N. F. de; MENDES, R. F.; CHAIX, G.; TOMAZELLO FILHO, M.	
Título: 	Perfil de densidade do lenho utilizando métodos radiográficos.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 102, p. 229-236, jun. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve como objetivo a comparação dos resultados da análise do perfil de densidade aparente do lenho de árvores de pinus, utilizando as metodologias de densitometria de raios X por leitura direta, usualmente aplicada nos laboratórios, e por imagens digitais de raios X, que dispensam o filme radiográfico. No presente estudo foram utilizadas amostras radiais do lenho de cinco árvores de Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis, com 7 anos e 10 meses. Os perfis radiais de densidade aparente do lenho obtidos pela aplicação dos dois métodos radiográficos foram similares. No entanto, a metodologia de imagens digitais de raios X propicia vantagens e resultados qualitativos adicionais bem como maior agilidade no processamento de análise do lenho, sendo, portanto, recomendada nos trabalhos que demandem a avaliação da densidade de significativo número de amostras do lenho de árvores de coníferas e de folhosas.	
Palavras-Chave: 	Densitometria de raios X; Digital image X-ray; Imagem digital de raios X; Propriedades físicas; Qualidade do lenho; X-ray densitometry.	
Thesaurus Nal: 	physical properties; wood quality.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52638-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS