Data/hora: 24/09/2024 06:50:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	10/09/2008	
Data da última atualização: 	14/12/2023	
Autoria: 	COELHO, E. F.; NASCIMENTO JUNIOR, A. L.; SANT'ANA, J. A. V.; SANTANA JUNIOR, E. B.; SILVA JUNIOR, J. J.	
Afiliação: 	Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; A. L. Nascimento Junior, UFRB; J. A. V. Sant'ana, UFRB; E. B. Santana Junior, UFRB; J. J. Silva Junior, UFRB.	
Título: 	Distribuição de água no solo em mamoeiro irrigado por microaspersão com um emissor para quatro plantas.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 18., 2008, São Mateus. O equilíbrio do fluxo hídrico para uma agricultura irrigada sustentável: anais... São Mateus: ABID, 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: O objetivo foi avaliar a distribuição de água por microaspersores instalados entre quatro plantas de mamoeiro e a correspondente distribuição de umidade de forma a inferir a adequação do posicionamento desses emissores dentro das fileiras de plantas. O trabalho considerou diferentes sistemas de microaspersão em mamoeiro: microaspersores de 32 L/h, um emissor para quatro plantas (T1), microaspersores de 43 L/h, um emissor para quatro plantas (T2), microaspersores de 60 L/h, um emissor para duas plantas (T3) e microaspersores de 70 L/h, um emissor para quatro plantas (T4). Avaliou-se a distribuição radial da lâmina aplicada e da umidade do solo de 0-0,30 m de profundidade. A distribuição de água pelos microaspersores promoveu excesso na região externa ao sistema radicular (raio do microasperssor de 1,25 a 1,75 m) e um déficit de umidade na região do sistema radicular (raio superior a 1,25 - 1,75 m, conforme a vazão do emissor). Os resultados permitem reforçar a recomendação de fileiras duplas para o caso do uso de um emissor para quatro plantas, com espaçamento de 1,8 m entre plantas nas fileiras simples para vazões de microaspersores de até 43 Lh-¹ e de 2,0 m entre fileiras simples para vazões entre 50 e 70 Lh-¹.	
Palavras-Chave: 	Mamoeiro.	
Thesagro: 	Distribuição de Água; Microaspersão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (24766-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS