Data/hora: 23/09/2024 10:45:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Ocidental.	
Data corrente: 	16/02/2017	
Data da última atualização: 	23/02/2017	
Autoria: 	TAVARES, P. L.; CAMPOS, F. P. V. de; TAVARES, A. M.	
Afiliação: 	PEDRO L. TAVARES, UFJF; FABRÍCIO P. V. de CAMPOS, UFJF; ADAUTO MAURICIO TAVARES, CPAA.	
Título: 	Adequação de iluminação artificial para insetos submetidos a ambiente controlado.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 68., 2016, Porto Seguro. Resumos.... São Paulo: SBPC, 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Experimentos com insetos são efetuados com indivíduos criados em câmaras com fotofase e escotofase pré-determinadas, entretanto, sem reproduzir de maneira fidedigna outros elementos que caracterizam o comportamento da luz natural. Isto pode afetar significativamente a fisiologia e o metabolismo dos insetos, em especial sua produção de hormônios e feromônios. Neste contexto, emular aspectos da luz natural é fundamental para se aplicar a reprodutibilidade do ambiente em situações de experimentos de laboratório sob uso de luz artificial. Com esse objetivo foi desenvolvido um dispositivo intitulado de “Dimmer-Timer” cuja proposta de adequação aborda três âmbitos de estudo da fonte luminosa: dimerização, qualidade do espectro de frequência emitido e intensidade de brilho.	
Palavras-Chave: 	Circuito de acionamento para LED; Controle de Intensidade de Luz; Dispositivo; Luminação Artificial.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155932/1/5394-1f60e6e3e15ff9a4ae97b8bc48e786958.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA)	
Exemplares: 	CPAA - (36071-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS